Технические характеристики СФР-2015

|  |  |
| --- | --- |
| Тип снегоочистителя | фрезерно-роторный |
| Базовое шасси | МТЗ-82.1 «Беларус» |
| Производительность техническая (при плотности снега 0,7 т/м3), м3/ч | 260 |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 60 (82) |
| Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2000 |
| Максимальная толщина снега, очищаемого за один проход, мм | 1100 |
| Максимальная дальность отброса основной массы снега, м | 16 |
| Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,7 |
| Максимальная высота погрузки погрузочным желобом, мм | 3000 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 7250 |
| Привод рабочего органа | механическое |
| Управление рабочим органом | гидравлическое |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 5200 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота (по погрузочному желобу), мм | 3580 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5000 |

Предлагаемый к поставке снегоочиститель соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям завода-изготовителя (ТУ4823-011-75446802-2015).

Подтверждением качества поставляемого товара является наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

Вместе со снегоочистителем поставляется: Копия Сертификата соответствия и ПСМ для постановки на учёт в органах Госгортехнадзора, а так же, полный пакет технической документации (руководство по эксплуатации, формуляр (паспорт), сервисная книжка, паспорта на основные агрегаты и т.д.).